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РЕГЛАМЕНТ
Предоставления информации и процедуры подключения регистраторов выбытия кодов маркировки к Системе Управления Здравоохранением Краснодарского Края
Общие положения.
Настоящий Регламент определяет порядок предоставления информации и процедуры подключения регистраторов выбытия кодов маркировки к Системе Управления Здравоохранением Краснодарского Края (далее – Регламент).  
Термины, определения и сокращения, используемые в настоящем Регламенте:

	СУЗКК
	–
	Система управления здравоохранением Краснодарского края.

	ФГИС МДЛП
	–
	Федеральная Государственная Информационная Система Мониторинга Движения Лекарственных Препаратов.

	Регистратор выбытия кодов маркировки, РВ
	–
	Устройство, фиксирующее выбытие маркированного лекарства из оборота при выдаче пациенту; аналог онлайн–кассы. Устройства бесплатно выдаются и обслуживаются оператором маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Регистратор устанавливается на каждое место осуществления деятельности.

	Медицинская организация, МО
	–
	Организация, осуществляющая деятельность в области здравоохранения или оказания медицинских услуг, поддерживающая развитие медицины как науки, занимающаяся мероприятиями по поддержанию здоровья и оказания медицинской помощи людям посредством изучения, диагностики, лечения и возможной профилактики болезней и травм.

	Ответственный специалист МО
	–
	Специалист медицинской организации, ответственный за техническое сопровождения регистратора выбытия кодов маркировки.

	Ответственный специалист ЦИТ
	–
	Специалист ООО ЦИТ «Южный Парус», ответственный за сбор информации и консультирование по техническим вопросам подключения регистраторов выбытия кодов маркировки.

	Учет маркированных товаров, УМТ
	–
	Учетная система, позволяющая организовать учет и отправку сведений, которые должны передаваться в ФГИС МДЛП. Учетная система входит в состав СУЗКК.

	Код «МедИнфо»
	–
	Код юридического лица в рамках СУЗКК.

	Сбор информации
	–
	Процесс получения информации о местоположении, технических характеристиках регистратора выбытия кодов маркировки и ответственных сотрудниках МО.

	Подключение
	–
	Процесс подключения регистратора выбытия кодов маркировки к защищенной сети путем создания дополнительных сетевых маршрутов, а также предоставление устройствам доступа к сети Интернет.


Обоснование необходимости подключения регистраторов выбытия к защищенной сети.
С целью обеспечения безопасности информационного обмена с ФГИС МДЛП запрещено прямое внесение данных о выбытии лекарственных препаратов с мест деятельности медицинских организаций. Для внесения информации о выбытии используется специализированное программно–аппаратное средство – «Регистратор выбытия кодов маркировки» (далее РВ).
В связи с этим, был разработан специализированный Сервис, который позволяет экспортировать информацию из подсистемы «Учет маркированных товаров» (далее УМТ) в регистратор выбытия с целью отправки данных в ФГИС МДЛП.
Для обеспечения безопасности миграции данных в соответствии с законодательством Российский Федерации, РВ и Сервис должны эксплуатироваться в рамках защищенной сети.
Схема информационных потоков отображена на Рисунке 1:
1. Обмен данными Клиент – Сервер;
2. Обмен данными Сервер – ФГИС МДЛП (приема товара);
3. Обмен данными Сервер – Сервис, для работы с РВ – РВ – ФГИС МДЛП (выбытие).
[image: C:\Users\vasil\Documents\Маркировка\Схема миграции данных.bmp]Рисунок 1 – Схема миграции данных в рамках информационного обмена с ФГИС МДЛП

На основании вышеизложенного, видна необходимость подключения регистратора выбытия через защищенную сеть.
Порядок сбора данных для подключения регистратора выбытия к защищенной сети.
При наличии в организации РВ, ответственный сотрудник МО должен подключить устройство в защищенную сеть, обеспечив для устройства статический IP–адрес. 
Далее информация о подключении передается ответственному сотруднику ООО ЦИТ «Южный Парус». В объеме, перечисленном ниже:
Наименование медицинской организации и код «МедИнфо»;
[bookmark: _GoBack]Фамилия, имя, отчество и контактные данные ответственного сотрудника МО;
Статический IP–адрес РВ;
Адрес подсети, в которую подключен регистратор выбытия кодов маркировки (Адрес ViPNet Coordinator);
Информацию о подключении необходимо направить на адрес электронной почты ООО ЦИТ «Южный Парус»: parus@parusyug.ru (Допускается произвольная форма оформления письма).
Процесс подключения регистраторов выбытия кодов маркировки
Ответственный сотрудник МО должен настроить ViPNet Coordinator так, чтобы он обеспечивал доступность регистратора выбытия для: 
Службы взаимодействия с регистратором выбытия, которая эксплуатируется на сервере подсистемы «УМТ» в рамках защищенной сети по IP–адресу: 10.0.1.17;
Промышленной площадки ФГИС–МДЛП, которая находится в сети Интернет по следующим адресам:
	Url
	IP–адрес
	Порт
	Комментарий

	–
	178.176.33.218
	21301/TCP
	Сервер эмиссии

	rv.shtrih–m.ru
	89.208.87.133
	443/TCP
8080/TCP
	Сервер обновлений и мониторинга

	api.mdlp.crpt.ru
	78.142.221.73
	80/TCP
	Сервер ИС МДЛП для загрузки номенклатуры



После подключения необходимо произвести тест подключения:
 Произвести удалённое подключение к панели управления РВ;
 Произвести отправку тестового документа в промышленный контур ФГИС МДЛП.

После успешного прохождения теста, процедуру подключения регистраторов выбытия кодов маркировки к СУЗКК можно считать завершенной.
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